sluiting

De sluiting mag niet direct reageren op zuurstof en vocht (denk aan corrosie)

De sluiting moet er netjes uitzien maar zijn functie houden bij hoge temperaturen

De sluiting moet natuurlijk vaker open en dicht kunnen

Op de site zal duidelijk staan welke onderdelen je erbij krijgt en welke je erbij moet bestellen, zo zit er bijvoorbeeld wel een rooster bij maar geen spatel

productinfo

In de doos van de BBQ zit een gebruiksaanwijzing waar duidelijk instaat hoe de BBQ geassembleerd moet worden

Als mensen er eenmaal naar gaan vragen komen ze op een mooie duidelijke site waar alle eventuele opties opstaan. (bijv. tools)

zichtbaarheid

Er zal een logo zichtbaar op de BBQ geplaatst worden zodat het merk bekend wordt

De BBQ moet op een manier belucht worden dat het vlees droog blijft als het regent

bescherming

Op de verpakking van de BBQ moet staan dat het hete onderdelen bevat

De doos mag niet inzakken als deze gestapeld word

De doos moet zijn eigen gewicht kunnen dragen

De doos moet goed met zichzelf te stapelen zijn

stapelbaar