Huiswerk solid surface

1 Hoe werd solid surface genoemd toen het voor het eerst ontdekt en geproduceerd werd ?  
*corian*

2 Noem 3 positieven aan het gebruik van solid surface voor een keukenblad.  
*nier poreus, weinig onderhoud en een mooi/luxe uiterlijk.*

3 Waarvan wordt solid surface gemaakt?  
*70%aluminium, 25% acrylaat, 3% natuurlijke kunststof en 2% bindmiddel*

4 Noem 4 toepassingen van solid surface ?  
*displays, tafels, bar en vloeren*

5 Benoem de eigenschappen van solidsurface waardoor het makkelijk te frezen is?  
*het brokkelt niet af omdat het uit hele fijne deeltjes bestaat.*

6 Benoem de verschillende gradaties van hoe je solid surface kan schuren en vernoem hier ook de benodigde ruwheid van het schuurmateriaal bij?  
*je gaat van 200, 300 naar 400 en zo verder, uiteindelijk polijst je hem met polijstpasta.*